**KARTA PRODUKTU HBS -12**

|  |  |
| --- | --- |
| Moc nominalna | 12 kW |
| Zużycie gazu | 1,13m³/h | 0,75 kg/h |
| Rodzaj gazu | Gaz ziemny | Propan-butan |
| Ciśnienie robocze gazu | 11 mbar | 26 mbar |
| Podłączenie gazu | 1/2" |
| ⌀ wlotu powietrza | - |
| ⌀ wylotu spalin | 13 cm |
| Zasilanie iskrownika | Bateria AA 1,5V |
| Sprawność cieplna | bd. |
| Szerokość | 84 cm |
| Wysokość | 70 cm |
| Głębokość (grubość) | 33 cm |
| Waga | 22 kg |
| Wentylator | - |
| Kolor | biały |
| Zakres sterowania temperatury | 13-30 °C |
| Komora spalania | stal |